

**Пультовый №:**

**Оперативный дежурный (круглосуточно): 215-05-50**

**Сервисный отдел: 215-36-36, 3@gu52.ru**

**Как поставить систему на охрану при помощи клавиатуры NX 108**

1. Закрыть входную дверь.
2. Если система готова к постановке (все датчики исправны и не находятся в состоянии «тревога»), на клавиатуре будет гореть зеленый индикатор Ready.
3. Введите 4х значный код доступа. Система начинает отсчет Задержки на Выход (30 сек. по умолчанию), покиньте охраняемое помещение. Индикация отсчета происходит короткими звуковыми сигналами встроенного мини-зуммера клавиатуры. Мигает индикатор EXIT
4. После удачной постановки на охрану система отправит подтверждающее Push уведомление в приложение MyAlarm.

**Как снять систему с охраны и отключить тревогу при помощи клавиатуры NX 108**

1. Система инициирует отсчет Задержки на Вход (15 сек. по умолчанию), после того как пользователь окажется в охраняемом помещении. Отсчет Задержки на Вход предназначен для ввода правильного кода пользователя до активации тревоги.

2. Для снятия системы с охраны, введите ваш 4х значный код пользователя:

3. После удачного снятия с охраны потухнет LED индикатор Armed, звук зуммера прекратиться.

**Для добавления или удаления кодов доступа необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте** [**www.gu52.ru**](http://www.gu52.ru) **в разделе документация.**